1. 验证数据包

（1）服务器发送随机数为[0x11, x22, 0x33, 0x44]

5A A5 01 00 04 11 22 33 44 41

（2）主机回复(账号为abcdefg, 密码为123456)

5A A5 01 00 0B CB 4C 08 67 61 62 63 64 65 66 67 82

2. 验证结果指示数据包

（1）服务器发送

5A A5 03 00 01 03 01

3. 实时上传终端状态

5A A5 05 00 10 01 00 00 00 00 00 00 00 00 80 00 00 00 00 00 01 95

5A A5 30 00 01 00 31

".\\res\\DeviceBase\\灭火器\\化学反应式灭火器.docx"

80c932148cbf620d00f130452807f1df

http://192.168.0.101:8070/examples/root/res/CommonFiles/CommonURI.txt

5A A5 07 00 46 01 68 74 74 70 3A 2F 2F 31 39 32 2E 31 36 38 2E 30 2E 31 30 31 3A 38 30 37 30 2F 65 78 61 6D 70 6C 65 73 2F 72 6F 6F 74 2F 72 65 73 2F 43 6F 6D 6D 6F 6E 46 69 6C 65 73 2F 43 6F 6D 6D 6F 6E 55 52 49 2E 74 78 74 67

http://192.168.0.101:8070/examples/root/res/User/UserURI.txt

5A A5 07 00 3D 02 68 74 74 70 3A 2F 2F 31 39 32 2E 31 36 38 2E 30 2E 31 30 31 3A 38 30 37 30 2F 65 78 61 6D 70 6C 65 73 2F 72 6F 6F 74 2F 72 65 73 2F 55 73 65 72 2F 55 73 65 72 55 52 49 2E 74 78 74 4A